**УТВЕРЖДАЮ:**

Технический директор –  
 главный инженер

ЗАО «СЗ Нефтемаш»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Г. Курылев

«\_\_\_\_» июня 2024 г.

**Техническое задание на поставку запорной арматуры**

**Наименование Заказчика:** ЗАО «СЗ Нефтемаш»

**Место нахождения, почтовый адрес**: 443042, Самарская область, г. Самара, ул. Белорусская, дом 88

1. **Функциональные, технические и качественные характеристики продукции:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | |
| 1 | Задвижка стальная 30с41нж | Ду300 Ру16 | шт | 4 |
| 2 | Задвижка стальная п/привод 30с964нж | Ду250 Ру25 | шт | 4 |
| 3 | Фланец ст. 1 -300-16 | ГОСТ 33259-2015 | шт | 8 |
| 4 | Фланец ст. 1 -250-25 | ГОСТ 33259-2015 | шт | 8 |

1. **Общие требования к закупаемой продукции.** 
   1. **Требования к продукции.** 
      1. Качество продукции должно соответствовать ГОСТу указанному в пункте № 1 настоящего технического задания.
      2. Продукция должно сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
      3. Продукция должна быть новой. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
      4. Продукция должна поставляться в состоянии готовности к монтажу у грузополучателей.
      5. Качество продукции должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001 и ГОСТ РФ.
      6. Продукция должна поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
      7. Доставка, отгрузка продукции должна осуществляться силами и за счет средств Поставщика.
   2. **Критерии отбора Поставщика.**
      1. Опыт работы участника закупки с момента государственной регистрации с учетом правопреемственности на момент подачи заявки, не менее 3 лет, критерий подтверждается копией свидетельства о государственной регистрации.
      2. Наличие открытого вида деятельности Код 28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)
      3. Отсутствие организации в реестре недобросовестных поставщиков.
2. **Гарантийные обязательства и техническая поддержка.** 
   * 1. Гарантийный срок на продукцию должена составлять не менее 12 месяца со дня поставки. Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования.
     2. Вся продукция должна сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом.
3. **Место доставки оборудования.** 
   1. Оборудование должно быть поставлено по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Белорусская, дом  
       88, ЗАО «СЗ Нефтемаш»
4. **Срок поставки оборудования.** 
   1. Оборудование должно быть поставлено Заказчику в соответствии с условиями проекта договора (Пр. 2).

Начальник ТСХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. В. Кириенко